# Instalación de adaptadores de red Intel®

## Instalación del adaptador Intel PCI, PCI-X o PCI Express*

1. Apague su PC y desconecte el cable de energía.
2. Quite la cubierta del sistema y la cubierta de la ranura del adaptador en la ranura que corresponde al adaptador.
3. Coloque firmemente el conector del borde del adaptador en la ranura hasta que se haya insertado completamente. Asegure el soporte al chasis.
4. Vuelva a colocar la cubierta de su PC. Conecte el cable de energía.

NOTA: Algunos adaptadores Intel Gigabit para servidor y para equipos de sobremesa utilizan el bus de PCI Express. Puede utilizar una ranura que sea más larga que el conector del adaptador sin peligro de dañarlo pero no intente instalarlo en una ranura que sea más pequeña que el conector de PCI Express.

## Conexión del cable de red

Adaptadores Intel® PRO/100 y Gigabit de cobre: Conecte los cables de red al adaptador utilizando un cable de red Ethernet par trenzado (TPE) de Categoría 3, 4 o 5 para redes de 10 Mbps. Utilice un cable de Categoría 5 (de 4 pares) para redes de 100 ó 1000 Mbps y para las redes residenciales.

Adaptadores Intel® Gigabit de fibra con conector SC: Retire y guarde la cubierta del conector de fibra óptica. Introduzca un conector de fibra óptica tipo SC 1000Base-SX dúplex en los puertos TX/RX del soporte del adaptador.

Adaptadores Intel® Gigabit de fibra con conector LC: Retire y guarde la cubierta del conector de fibra óptica. Inserte un conector LC en el adaptador, con el cableado correcto para el tipo del adaptador (1000BASE-SX o 1000BASE-LX). Puede utilizar cables de conversión a otros tipos de conector (como SC) si el cableado se ajusta a las especificaciones ópticas del adaptador, incluyendo las limitaciones de longitud.

Inicie su PC y siga las instrucciones de instalación de los controladores que se ofrecen a continuación.

## Instalación de los controladores

### Sistemas operativos Windows

Para poder instalar los controladores, debe tener derechos de administrador en el sistema operativo.

1. El adaptador se detecta automáticamente, y Windows instala un controlador residente del sistema operativo o inicia el asistente Nuevo hardware encontrado.
2. Si se inicia el asistente Se encontró nuevo hardware, pulse el botón Cancelar.
3. Inserte el disco compacto Intel. Se inicia automáticamente el programa Conexiones de red Intel. Haga clic en el botón Instalar controladores y software.

### Linux*

Para compilar un paquete RPM* binario de este controlador, ejecute 'rpmbuild -tb <nombre_de_archivo.tar.gz>'. Sustituya <nombrearchivo.tar.gz> por el nombre de archivo específico del controlador.

| NOTAS: Para que la creación funcione correctamente, el kernel en ejecución DEBE coincidir con la versión y configuración de las fuentes instaladas del kernel. Si acaba de recompilar el kernel, reinicie el sistema. El funcionamiento de RPM sólo se ha probado con las distribuciones Red Hat. Para los adaptadores Intel PRO/100, utilice e100 como nombre de controlador.

1. Mueva el archivo con la extensión tar del controlador base al directorio que seleccione. Por ejemplo, utilice '/home/username/e1000' o '/usr/local/src/e1000'.

2. Descomprima el archivo tar o unzip, donde <x.x.x> es el número de versión del archivo tar del controlador:

   > tar zxf e1000-<x.x.x>.tar.gz

3. Vaya al directorio src del controlador, donde <x.x.x> es el número de versión del archivo tar del controlador:

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. Compile el módulo del controlador:

   > make install

   El archivo binario se instalará como:

   > /lib/modules/<versión_kernel>/kernel/drivers/net/e1000.o

   Las ubicaciones de instalación descritas anteriormente son las predeterminadas, y es posible que no sean correctas para determinadas distribuciones de Linux.

5. Instale el módulo:

   > insmod e1000 <parámetro>=<valor>

6. Introduzca lo siguiente para asignar una dirección IP a la interfaz, donde <x> es el número de interfaz:

   > ifconfig eth<x> <dirección_IP>

7. Compruebe que funcione la interfaz. Introduzca lo siguiente, donde <dirección_IP> es la dirección IP de otra máquina situada en la misma subred que la interfaz que se está probando:

   > ping <dirección_IP>

### Otros sistemas operativos

Para instalar otros controladores, consulte la Guía del usuario en el CD del adaptador o visite el sitio web de asistencia al cliente: http://support.intel.com.

* Información legal

`Última modificación: 11-10-07 3:48p Revisión 14`