# 簡介

- 概述

- 系統要求

- ASF 功能

## 概述

Distributed Management Task Force (DMTF) 發行了 Alert Standard Format (ASF) 2.0 版的規格，其中定義警報和遠端控制介面。Intel® PRO Alerting Agent 軟體若是與 ASF 啟用的系統結合，可讓 IT 管理有能力不須依靠作業系統，從遠端監控和管理網路連線的電腦。

有兩個主要元件：

- ASF 啟用的用戶端系統，這需要安裝 ASF 代理程式軟體、ASF 啟用的 LOM 或 NIC 與系統感測器。

- 管理主控台，這必須透過 ASF MIB 檔案或使用 SW ASF 管理主控台應用程式來結合 ASF 支援。除非系統也受到監控，否則管理主控台不需要 ASF 啟用的 NIC。

ASF 提供感測器，例如溫度、電力、風扇、或插入機箱的感測器，可以偵測到的關鍵性環境事件的遠端警報。同時，它也在沒有作業系統的環境中結合其它的警報，例如，無效的密碼、系統訊號、無法啟動的指示。

發生監控事件時，作業平台事件設陷 (PET) 會傳送到管理主控台。這些 PET 封包會由管理主控台辨識，例如 LANDesk Configuration Manager 與其它廠商。這些主控台中，某些會提供遠端控制功能性，如此，管理員可以利用改正的行動來說明警報。若須 ASF 規格的其他資訊，請造訪 www.dmtf.org 以檢視 DMTF ASF 規格。

## 系統要求

系統要求一台支援 ASF 的電腦，包括 ASF 啟用的 BIOS、監控系統狀況的 ASF 感測器、以及支援 ASF 的 LAN on Motherboard (LOM) 或 Network Interface Controller (NIC)。

#### 表 1.需要的軟體

軟體 | 描述
Intel 的啟用 ASF 網路介面卡驅動程式 | 安裝 8.0 或更高的版本。
Microsoft* Windows* Management Instrumentation (WMI) Provider Core | 1.5 或更高的版本隨附在 Microsoft Windows XP Professional 和 Windows 2000 中。若是使用 Windows NT* 4.0，WMI 軟體可從 www.microsoft.com 下載。
Intel® PRO Alerting Agent | 作為安裝程序的部分來進行安裝。

## ASF 功能

### 警報

ASF 會在低電源和缺少作業系統狀態中，以及一般作業情況下，提供系統健康資訊以及產生錯誤通知。 表 2 說明根據廠商而定的 PET 超級組別。若需特定的 ASF 啟用之作業平台支援哪些警報的資訊，請參閱電腦的《使用者指南》。

#### 表 2.支援的 ASF 作業平台事件設陷

警報 | 描述
機箱：插入機箱 - 實際的保全性違反 | 系統機箱已經打開。
機箱：插入機箱 - 清除實際的保全性違反事件 | 系統機箱侵入警報已經清除。
BIOS：毀損 BIOS | 系統 BIOS 毀損。
開機：啟動至 BIOS 失敗 | 系統 BIOS 在啟動時沒有完成載入。
CPU：CPU DOA 警報 | CPU 無法正常運作。
CPU：清除 CPU DOA 警報 | CPU 問題已經解決。
活動訊號：項目顯示 | 定期傳輸訊號以驗證用戶端存在。
溫度：一般的重要溫度問題 | 系統溫度超過限制。
電壓：一般的重要電壓問題 | 主機板上電壓控制器的電壓超出範圍。
電壓：清除一般的重要電壓問題 | 電壓問題已經解決。
電源供應：重要的電源供應問題 | 系統電源供應電壓超過限制。
電源供應：清除重要的電源供應問題 | 系統電源供應電壓問題已經解決。
冷卻裝置：一般的重要風扇失敗 | 風扇速度／rpm 超出限制。
冷卻裝置：清除一般的重要風扇失敗 | 風扇速度／rpm 問題已經解決。
連線性：失去連線 | Ethernet 連線已經失去。連線性已復原。

| 注意：並非所有的 PET 事件都受到所有電腦的支援。

### 遠端控制

DMTF ASF V1.0 和 ASF V2.0 規格中都有定義遠端控制功能。ASF V2.0 在 Remote Monitoring & Control Protocol (RMCP) 新增保全性來驗證管理主控台和 ASF 啟用的用戶端之間的通訊。

ASF 啟用的管理主控台具有查詢用戶端系統與採取改正行動的能力。ASF 啟用的管理主控台可以判斷 ASF 用戶端的功能和狀態資訊。此外，IT 管理員還可以透過管理主控台進行遠端開機、關機或利用數種開機選項進行重新開機。使用 ASF 2.0 啟用的用戶端，改正行動會受到驗證。這可以確保 "管理" 主控台是可以執行改正行動的唯一已驗證的系統。

IT 管理員可以停用遠端控制功能。

#### 表 3.遠端控制功能

控制功能 | 描述
取得系統狀態 | 傳回目前的系統狀態。
取得用戶端功能 | 傳回每個 DMTF ASF 規格的用戶端 ASF 設定。
呈現 Ping | 與 Internet Control Message Protocol (ICMP) ping 公用程式的功能類似（但是通訊協定不同）；對 pong 做出回應以驗證系統是否存在。
開機 | 啟動遠端系統。
關機 | 關閉遠端系統。（注意：使用者不會收到警報，所有未儲存的工作都將遺失。）
重設 | 重新啟動遠端系統。（注意：使用者不會收到警報，所有未儲存的工作都將遺失。）
電源週期 | 關閉遠端系統的電源，然後再重新開啟。（注意：使用者不會收到警報，所有未儲存的工作都將遺失。）

| 注意：並非所有的遠端控制功能都受到所有電腦的支援。

`上次修訂日期 07/7/31 10:30a 修訂版次 10`