# 简介

- 概述

- 系统要求

- ASF 功能

## 概述

分布式管理工作小组 (Distributed Management Task Force - DMTF) 已发布报警标准格式 (Alert Standard Format - ASF) 2.0 规范，该规范对报警和远程控制接口进行了定义。Intel® PRO Alerting Agent 软件与启用 ASF 的系统结合，使 IT 管理人员能远程监视和管理联网计算机，而不论其操作系统为何。

有两个主要组件：

- 启用了 ASF 的客户机系统（要求 ASF Agent 软件、启用了 ASF 的 LOM 或网络接口卡和系统传感器）。

- 管理控制台（必须通过 ASF MIB 文件或使用 SW ASF 管理控制台应用程序来使用 ASF 支持）。管理控制台不要求有启用了 ASF 的网络接口卡，除非系统还正在被监视。

如果感应器（如温度、电力、风扇以及机箱侵入感应器等）检测到一些主要环境事件，ASF 就会发出远程报警。在没有操作系统的环境下，ASF 还担负了其它报警任务，如密码无效、系统博动和启动失败指令等。

发生上述事件时，将向管理控制台发出平台事件陷阱 (PET) 。这些 PET 数据包被管理控制台 （如 LANDesk Configuration Manager 和其他供应商）认可。一些管理控制台中有很多提供远程控制功能，以便管理员能对报警采取纠正措施。有关 ASF 规范的其他信息，请参阅位于 www.dmtf.org 的 DMTF ASF 规范。

## 系统要求

系统要求：一台支持 ASF 的计算机；应包括启用了 ASF 的 BIOS、监视系统健康状况的 ASF 监视器、以及一个母板上 LAN（LOM）或支持 ASF 的网络接口控制器（NIC）。

#### 表 1.所需软件

软件 | 说明
英特尔的启用了 ASF 的网络适配器驱动程序 | 安装了版本 8.0 或更高。
Microsoft* Windows* Management Instrumentation (WMI) Provider Core | 第 1.5 或更高版本随 Microsoft Windows XP 专业版和 Windows 2000 提供，对于 Windows NT* 4.0，www.microsoft.com 网站上提供了 WMI 软件供下载。
Intel® PRO Alerting Agent | 作为安装过程的一部分予以安装。

## ASF 功能

### 报警

在正常运转期间以及低耗电和没有操作系统状态下，ASF 可提供系统状况信息并生成出错通知。表 2 描述可能存在（取决于您的供应商）的 PET 超集信息。有关特定启用了 ASF 的平台所支持的报警的详细信息，请参阅计算机的用户指南。

#### 表 2.受支持的 ASF 平台事件陷阱

警报 | 说明
机箱：机箱入侵 - 物理安全性违例 | 系统机箱被打开。
机箱：机箱入侵 - 物理安全性违例事件被清除 | 系统机箱侵入报警已被清除。
BIOS：BIOS 损坏 | 系统 BIOS 损坏。
引导：引导到 BIOS 失败 | 系统 BIOS 未完成初始化加载。
CPU：CPU DOA 报警 | CPU 工作不正常。
CPU：CPU DOA 报警被清除 | CPU 故障被清除。
博动：实体存在 | 发送定期博动以核实客户机是否在线。
温度：通用关键温度故障 | 系统温度超过限定值。
电压：通用关键电压故障 | 内置稳压器电压超过限定值。
电压：通用关键电压故障被清除 | 电压故障被排除。
电源设备：关键电源设备故障 | 系统电源设备电压超过限定值。
电源设备：关键电源设备故障被清除 | 系统电源设备电压故障被排除。
冷却设备：通用关键风扇故障 | 风扇速度 (rpm) 超过限定值。
冷却设备：通用关键风扇故障被清除 | 风扇速度 (rpm) 故障被排除。
连接状态：链接丢失 | 以太网连接丢失。连接已恢复。

| 注意：并非所有的计算机都支持所有的 PET 事件。

### 远程控制(R)

远程控制在 DMTF ASF 版本1.0 和 ASF 版本2.0 规范中都予以定义。ASF 版本 2.0 将安全性添加至远程监视和控制协议（Remote Monitoring Control Protocol） (RMCP) 以便对管理控制台和启用了 ASF 的客户机之间的通信进行验证。

启用了 ASF 的管理控制台能查询客户机系统并采取纠正措施。启用了 ASF 的管理控制台能确定 ASF 客户机的功能及其状态信息。此外，IT 管理员能通过管理控制台去远程打开电源、关闭电源，或以多种引导选项进行重新引导。对于启用了 ASF 2.0 的客户机，纠正措施都经过验证。这样可以确保管理控制台是唯一可以采取纠正措施的身份验证系统。

IT 管理员能禁用远程控制功能。

#### 表 3.远程控制功能

控制功能 | 说明
获取系统状态 | 返回当前系统状态。
获取客户端功能 | 按 DMTF ASF 规范返回客户端 ASF 配置。
Ping 测系统是否在线 | 功能上与 Internet Control Message Protocol (ICMP) Ping 实用程序相似（协议不同）；以 pong 作出响应以核实系统是否在线。
打开电源 | 打开远程系统
断开电源 | 关闭远程系统（注意：不会向用户发出警报，并将丢失未保存的工作。）
重设 | 重新引导远程系统。（注意：不会向用户发出警报，并将丢失未保存的工作。）
电源周期 | 关闭远程系统的电源，然后再打开其电源。（注意：不会向用户发出警报，并将丢失未保存的工作。）

| 注意：并非所有的计算机都支持所有的远程控制功能。

`最近修订日期 7/31/07 10:30a 修订版本 10`