# Linux* 上的安裝與部署

- 概述

- 安裝與更新 Intel(R) PRO Alerting Agent

- 解除安裝 Intel PRO Alerting Agent

## 概述

您可以使用 ftp 與 telnet 之類的標準 Linux* 工具，將 ASF 部署至網路中的多部電腦上。

### 元件

表 1 說明依 ASF 元件提供的檔案。

表 1 包含的檔案

檔案 | 描述
asfd-x.x.x-xxxxxxx.bin.i386.rpm | 預先編譯的二進位 RPM，用於在特定電腦上安裝。
asfd-x.x.x-xxxxxxx.i386.rpm | 來源 RPM，需要在目標電腦上進行某些編譯。若要讓這個檔案運作，必須在電腦上安裝核心來源。

表 2 描述 RPM 中所包含的元件。

表 1 包含的元件

元件 |  | 描述
asfd | /usr/sbin | ASF 常駐程式（在電腦開機時啟動）
asfwdg.o | /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/sensors | 監視器模組，用於啟用監視器作業
i2c-i8254x.o、i2c-i82551.o | /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/i2c | bitbang 模組，用於存取介面卡的 smbus
libasfd.so.1.0 | /usr/lib | 動態的 API 程式庫，用於執行具有 ASF 常駐程式之介面的應用程式
asfrules.ini | /etc/asfd | 內部組態檔案
asfd.conf | /etc/asfd（在第一個使用者組態之後） | 檔案，用於將目前的 ASF 系統組態排序
asfd | /etc/init.d | 控制載入/卸載 ASF 常駐程式的指令檔。
asfcli | /usr/sbin | 指令行應用程式，用於設定 ASF 常駐程式
alertapp | /usr/sbin | GUI，用於設定 ASF 常駐程式
說明文件檔案 | /usr/share/doc (README, licenses) /usr/share/man (man page) | 說明文件

## 安裝與更新 Intel PRO Alerting Agent

在支援 ASF 的電腦上安裝 Intel PRO Alerting Agent。

### 安裝必要條件

在安裝 Intel 的 ASF for Linux 套件時，必須確定您具有下列各項：

- Red Hat 9.0 或 Red Hat WS 3.0
- Intel 的 Linux e100 驅動程式 2.2.3 或更高的版本，或 Linux e1000 驅動程式 4.3.2 或更高的版本

| 注意：Linux 驅動程式可以從 Intel 的 "客戶支援" 網站下載，網站：http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/support_intel.asp。

### 安裝與更新代理程式

提供的 RPM 檔案是用於安裝與更新 Intel PRO Alerting Agent。

| 注意：The filename 參數必須是您使用之應用程式版本所專用。這是 RPM 的完整檔案名稱，格式為 asfd-x.x.x-xxx.i386.rpm。For example, asfd-3.1.1-07L.i386.rpm.

1. 以 root 帳戶登入。
2. 確定是否已安裝舊版本的 RPM：
rpm -q asfd
3. 如果已安裝舊版本的 RPM，請使用下列指令更新 RPM：
rpm -U filename
您也可以先解除安裝舊版本的 RPM，然後再安裝新版本的 RPM。若需執行這項作業的詳細資訊，請參閱解除安裝代理程式。

4. 如果系統未安裝其它版本的 RPM，請安裝新的 RPM：
rpm -i filename

## 解除安裝 Intel PRO Alerting Agent

若要在安裝 RPM 之後將其移除，請輸入：

rpm -e asfd

`上次修訂日期 07/7/26 1:21p 修訂版次 10`